Приложение 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (без НДС) |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | |
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | выполнение проектных работ |  | С. Верх -Катунское |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 423,73 |
| 3.1.2. | капитальный ремонт теплосети в с. Верх -Катунское уч. 30-34 | снижение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения | демонтаж трубопровода Ф 100 мм - 0,064км, монтаж Ф 108 мм -64 м | протяженность | м.п. | 64 | 64 | 2021 | 2021 | 942,08 |
| 3.1.3. | капитальный ремонт теплосети в с. Верх -Катунское уч. 34-36 | демонтаж трубопровода Ф 100 мм - 0,108км, монтаж Ф 100 мм -0,108 км | протяженность | м.п. | 108 | 108 | 2022 | 2022 | 938,31 |
| 3.1.4. | капитальный ремонт теплосети в с. Верх -Катунское уч. 36-37 | демонтаж трубопровода Ф 50 мм -0,022 км, монтаж Ф 57 мм -22 м | протяженность | м.п. | 22 | 22 | 2023 | 2023 | 98,86 |
| 3.1.5. | капитальный ремонт теплосети в с. Верх -Катунское уч. 36-40 | демонтаж трубопровода Ф 50 мм -0,102 км, монтаж Ф 50 мм -0,102 км | протяженность | м.п. | 102 | 102 | 2024 | 2024 | 392,93 |
| 3.1.6. | капитальный ремонт теплосети в с. Верх -Катунское уч. 40-42 | демонтаж трубопровода Ф 50 мм -0,162 км, монтаж Ф 57 мм -162 м | протяженность | м.п. | 162 | 162 | 2025 | 2025 | 494,63 |
| 3.1.7. | капитальный ремонт теплосети в с. Верх -Катунское уч. 40-41 | демонтаж трубопровода Ф 50 мм -0,034 км, монтаж Ф 57 мм -34 м | протяженность | м.п. | 34 | 34 | 2026 | 2026 | 119,71 |